Multi Conexão e ELogpass
Foi adicionado ao configurador e ao serviço a opção de poder ser executado multi-conexão e lendo a tag de senha do logpass, elogpass, que é a senha criptografada.
Para habilitar esses recurso preciso no site do cliente colocar as variáveis do appsettings com as seguintes configurações:
MultiConexao deve obedecer a numeração de acordo com as conexões disponíveis no smart.ini
Observe que temos 3 conexões: 1, 2 e 3 separados por vírgula.
MultiConexao ficara com 1,2,3
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CollationIni deve estar com o valor D, para ele ler corretamente a senha criptografada no smart.ini da tag elogpass, caso de algum problema mudar o valor para vazio,  “”
Configurador alterar as variáveis:
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Site cliente alterar as variáveis:
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BD_NOME_1=PRODUCAO
ServerNamel1=100.701.50.2050
UserIdl=sa

LogIdl=sa

DataBasel=SMART
LogPassl=adadasdasdasdas

DBMS1=MSS Microsoft SQL Server 6.0
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UserId2=sa

LogId2=sa

DataBase2=SMARTQA
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LogId3=sa

DataBase3=SMARTDEV
LogPass3=adadasdasdas

DBMS3=MSS Microsoft SQL Server 6.0
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